**万方数据论文加工建设采购需求书**

**一、项目背景**

 万方数据多年依托强大的数据采集能力，应用先进的信息处理技术和检索技术，为科技界、企业界和政府部门提供高质量的信息资源产品。为了提升数据采集的整体效率，提升整体交付能力，本次部署数据论文加工建设扫描仪系统。

1. **技术需求**
2. **设备清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **设备名称** | **配置** | **数量** |
|
| 1 | 富士通  扫描仪 | 产品型号:fi-6800  扫描类型:ADF+手动送纸  扫描模式:单面/双面，彩色/灰度/黑白  图像传感器:彩色CCDX2  纸张大小:A3  纸张重量:<A5:41-209g,>A4:41-209g  扫描速度:单面：130ppm,双面：260Ipm  日扫描量:60000张/天  光学分辨率:600dpi  输出格式:彩色：24位；灰度：8位；黑白：1位  操作系统：Win10，Win8，Win7，WinVista，WinXP，WinServer2012/2008/2003  输入电源:100至240V交流电  电源功耗:操作：200W或更小；休眠：3.2W或更小；待机：0.5W或更小  操作环境:温度：15至35℃；相对湿度：20到80%（无凝结）  体积:460x430x310mm  重量:32kg | 2 |
|  | **合计** |  | **2** |

**三、商务要求**

**1. 服务要求：**

（1）热线支持服务。提供7\*24小时电话支持服务，30分钟响应，提供全年365天×24小时热线电话技术支持服务；如遇严重故障电话远程支持不能及时解决，派工程师到现场处理。

（2）E-Mail支持服务。全年365天24小时E-Mail即时服务，2小时内响应客户技术需求，8小时内提出解决方案。

（3）现场技术支持服务。接到用户通知后30分钟内提供技术响应，根据客户的要求在4小时内到达现场，提供排错服务，4小时内排除故障。

（4） 每年4次定期为提供的产品进行上门巡检服务，内容包括：性能测试、性能优化、参数调整、整机维护保养等。

**2.支付方式：**设备到场签收，10个工作日内一次性支付全部货款。

**3.供货周期：**合同签订后10个工作日全部到场。

**四、报价表**

按照附件1进行报价。

**报价说明：**

1.报价需包含满足项目需求的所有费用，格式可根据实际情况自行调整。

2.以上所有费用都是含税（增值税专用发票）价格。

3.如供应商可提供需求外的其他服务，如提升服务质量的其他产品、收费的技术服务、超出免费服务期的维护服务等，可一并列将其报价列在报价表中，但不计入在此次询价的总价中。

**五、其他要求**

标书所需要提供以下材料（正本1份，副本3份）：

1.投标人需提供企业营业执照复印件、税务登记复印件、法定代表人授权委托书（所有文件如非原件均须加盖投标人公章）。

2.以下资质文件请一并提供（富士通厂家授权的总代资质、原厂正品的承诺函等）。

3.提供相关成功案例。

4.投标人拥有完善的售后保障服务体系。（售后服务保障具体内容）

5.请于8月3日下午5：00前，将加盖公章及骑缝章的报价文件及附加1.2.3.4条涉及的所有文件，送至我单位，地址：北京市海淀区复兴路15号二层万方数据公司前台，联系人：徐楠 010-58882291，逾期报送的报价文件将不予以接受。

北京万方数据股份有限公司

2017年7月31日

**附件1**

**专用报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **设备名称** | **配置** | **数量** | **单价** | **总价** | **供货周期** | **备注** |
| **（元）** | **（元）** |
| 1 | 富士通  扫描仪 | 产品型号:fi-6800  扫描类型:ADF+手动送纸  扫描模式:单面/双面，彩色/灰度/黑白  图像传感器:彩色CCDX2  纸张大小:A3  纸张重量:<A5:41-209g,>A4:41-209g  扫描速度:单面：130ppm,双面：260Ipm  日扫描量:60000张/天  光学分辨率:600dpi  输出格式:彩色：24位；灰度：8位；黑白：1位  操作系统：Win10，Win8，Win7，WinVista，WinXP，WinServer2012/2008/2003  输入电源:100至240V交流电  电源功耗:操作：200W或更小；休眠：3.2W或更小；待机：0.5W或更小  操作环境:温度：15至35℃；相对湿度：20到80%（无凝结）  体积:460x430x310mm  重量:32kg | 2 |  |  |  | **一、软件重要功能：**  1、每份文档首页及后几页中的一页上有一维条码，可以通过此条码进行自动分割并对文件夹命名，没文件夹中的文件从一开始顺序递增，共六位长，可以将同一条码后附的文件保存在同一以条码命名的文件夹中。  2、300DPI，A4双面，黑白、彩色自动识别或双流。建议使用双流输出方式，将黑白图像保存到一文件夹、彩色图像保存到另外一文件夹（建议采用此模式），或通过不同命名方式保存到同一文件夹中。黑白图像以TIFF G4格式保存，彩色以TIFF JPEG格式保存  3、文件以tiff（彩色jpeg压缩、黑白G4）格式保存，并从000001开始自动命名。  **二、保修政策：**  提供三年免费上门保修服务（耗材除外） |

**报价人名称（盖公章）：**

**报价人签字：**